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Projektdaten
PROJEKT
	Objekt
	Wohnhaus Lindenhof · Beispiel

	Adresse
	Musterstraße 12, 12345 Musterstadt

	Beispiel
	Fiktives Projekt · 18.10.2026


BETEILIGTE
	Planer
	Mara König · Planwerk · Beispiel
mara.koenig@planwerk.example · +49 000 10002

	Bauleitung
	Lena Weber · Lindenbau · Beispiel
lena.weber@lindenbau.example · +49 000 10001

	Auftragnehmer
	Jonas Berger · Fassadenwerk · Beispiel
jonas.berger@fassadenwerk.example · +49 000 10003


Dokumentationsdetails
BEGEHUNG
	Datum
	18.10.2026

	Dokumentationsnummer
	LH-2026-001

	Anlass
	Sichtbare Schäden an der Gebäudehülle erfassen und weitere Untersuchungen sowie die Nachverfolgung festlegen.

	Objekt
	Wohnhaus Lindenhof - Musterstraße 12, 12345 Musterstadt

	Uhrzeit
	09:15-11:15 Uhr

	Untersuchungsmethode
	Äußere Sichtprüfung von zugänglichen Bereichen auf Geländeniveau

	Erstellt von
	Mara König - Bausachverständige

	Stand der Nachverfolgung
	19. Oktober 2026


TEILNEHMENDE AN DER BEGEHUNG
	Planer
	Mara König · Planwerk · Beispiel
mara.koenig@planwerk.example · +49 000 10002

	Bauleitung
	Lena Weber · Lindenbau · Beispiel
lena.weber@lindenbau.example · +49 000 10001


[bookmark: qr_c50f61cc953be61187b5c1be]Aufgabenübersicht
	Aufgabe
	Position
	Zuständig
	Status
	Frist
	Seite

	Aufgabe 1 · Begutachtung der beschädigten Balkonkante veranlassen
	Pin 1.1.1 · Mangel
	Lena Weber · Lindenbau · Beispiel
	In Bearbeitung
	23.10.2026
	

	Aufgabe 2 · Feuchte messen und Fallrohranschluss prüfen
	Feuchtigkeit
	Mara König · Planwerk · Beispiel
	Offen · Überfällig
	18.10.2026
	



[bookmark: qr_2eb63ebd512009570de5a79f]Pin 1
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[bookmark: qr_789a6b490dbb220ee22adf87]Abb. 1    ● Betonschäden
[bookmark: qr_a5f4b2674a86a0c14a794e69]Pin 1.1
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[bookmark: qr_b4e2f5ce653c99ed831264cb]Abb. 2
[bookmark: qr_8812332dc14f8d96b012018e]Pin 1.1.1 · Mangel
	Bauteil
	Betonabplatzung · Balkonunterseite
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[bookmark: qr_92c1df3a218085c3c0c2e0d8]Abb. 3 · Betonabplatzung · Balkonunterseite
	Beurteilung und Untersuchungsbedarf - freiliegende Bewehrung
Das sichtbare Schadensbild ist mit einer Schädigung der Betondeckung im Zusammenhang mit Bewehrungskorrosion vereinbar. Die auslösende Ursache und das Ausmaß der Korrosion lassen sich anhand der Sichtprüfung nicht bestimmen. Über die sichtbare Öffnung hinaus können weitere gelockerte oder abgelöste Betonbereiche vorhanden sein.

Ein fachkundiger Betoninstandsetzungsbetrieb sollte die Unterseite und die angrenzenden Plattenränder aus unmittelbarer Nähe untersuchen, den Umfang nicht tragfähiger Betonbereiche erfassen sowie Betondeckung und Bewehrungszustand beurteilen. Auch die Plattenoberseite, Abdichtung, Randanschlüsse und Entwässerung sind auf mögliche Eintrittsstellen für Feuchtigkeit zu prüfen. Der Fachkundige sollte den ergänzenden Prüfbedarf und die Notwendigkeit einer statischen Beurteilung festlegen.

Die vorsorgliche Absperrung unterhalb der Schadstelle 



ist bis zur Beurteilung aufrechtzuerhalten. Instandsetzungsmaßnahmen sind aus den Untersuchungsergebnissen abzuleiten; diese Sichtprüfung bestätigt keine uneingeschränkte Nutzbarkeit des Balkons.
AUFGABEN UND MASSNAHMEN
[bookmark: qr_5c8ed3811d0da889f72353cc]Aufgabe 1 · Begutachtung der beschädigten Balkonkante veranlassen
	Zuständig
	Lena Weber · Lindenbau · Beispiel

	Status
	In Bearbeitung

	Frist
	23.10.2026 (Europe/Berlin)

	Kommentare
	Der Zugang ist gesichert. Den Ortstermin mit dem Fachbetrieb abstimmen, bevor die Instandsetzung festgelegt wird.

	Nachweise
	Abb. 3


[bookmark: qr_cfd78c7c89f391b6f9244870]Feuchtigkeit
	Bauteil
	Feuchtigkeit am Sockel
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[bookmark: qr_7262ba3ad91cd09441d56efd]Abb. 4 · Westfassade - Fallrohr und Sockel
● Feuchtebezogene Feststellungen
	Lage und Zusammenhang - westlicher Sockel
Der markierte Bereich liegt am Fuß des Regenfallrohrs an der Westfassade nahe der nordwestlichen Gebäudeecke. Die Übersicht zeigt den Zusammenhang zwischen Verfärbungen, Fallrohr, Kiesstreifen und angrenzendem Gelände. Die verknüpfte Detailaufnahme dokumentiert den Oberflächenzustand.
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[bookmark: qr_663c16dfb4ea45cb78904860]Abb. 5 · Feuchtigkeit am Sockel
	Feststellung - Verfärbungen und Ablagerungen am Sockel
An der Westfassade sind im verputzten Sockelbereich neben dem Regenfallrohr nahe der nordwestlichen Gebäudeecke unregelmäßige dunkle Verfärbungen sichtbar. Die betroffene Fläche ist nach visueller Schätzung etwa 0,60 m breit und reicht bis ungefähr 0,45 m über die angrenzende Geländeoberkante.

Stellenweise sind weißliche Ablagerungen und örtliche Veränderungen der Oberflächenbeschichtung erkennbar. Die Abgrenzung zum darüberliegenden, weniger auffälligen Putz verläuft unregelmäßig. Diese Merkmale sind mit wiederholter Durchfeuchtung und Austrocknung vereinbar; die Ablagerungen wurden jedoch nicht durch Untersuchungen bestimmt.

Materialfeuchtemessungen und eine Untersuchung der verdeckten Wandschichten wurden nicht durchgeführt. Vor der Festlegung von Maßnahmen sind Fallrohrverbindungen und Entwässerungsanschluss, angrenzende Geländehöhen und Sockeldetails zu prüfen sowie vergleichende Feuchtewerte aufzunehmen.



AUFGABEN UND MASSNAHMEN
[bookmark: qr_fdad3377d869a1c71971ce5b]Aufgabe 2 · Feuchte messen und Fallrohranschluss prüfen
	Zuständig
	Mara König · Planwerk · Beispiel

	Status
	Offen · Überfällig

	Frist
	18.10.2026 (Europe/Berlin)

	Kommentare
	Bitte Messwerte und ein Foto des Anschlusses an dieser Fundstelle ergänzen.

	Nachweise
	Abb. 5
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